Ve městě Opava  jsou vymezeny plochy pro tyto veřejně prospěšné stavby ( vyznačené na výkrese č.B 11 ) :	
 	
Poř.
číslo	Plochy pro stavby	Číslo mapového listu (1:5000)	Rozsah záměru	
	
A. OBČANSKÁ VYBAVENOST ‑ plochy pro zajištění výstavby základní a vyšší OV , nezbytné pro celospolečenský rozvoj města	
	
A.1. 	Základní škola v západní části Kylešovic ( ul.Staňkova , Na pomezí )	OP 8-4	4,20 ha	
A.2.    	Základní škola v oblasti nového Jaktaře ( prodloužená ul. Sluneční )	OP 9-3	2,50 ha	
A.3.    	Kryté sportoviště s nezbytným příslušenstvím na ul. U dráhy.	OP 8-3	3,10 ha	
A.4.  	Rozšíření nemocnice na ul.Sluneční	OP 9-3	1,50 ha	
A.5. 	Městské kulturně společenské zařízení ( areál býv. Škrobáren ) na ul. Kasárenské – v rámci projednání změny č. 1 územního plánu vyjmuto ze seznamu VPS.	OP 8-3		
A.6.	Obecní dům v M. Hošticích na  ul.Družstevní.	OP 7-4	0,20 ha	
A.7.	Dostavba ZŠ v Komárově.	OP 6-5	0,10 ha	
A.8.	Mateřská škola  v oblasti nového Jaktaře	OP 9-3	1,20 ha	
A.9.	Mateřské škola na ul. Novosvětské ve Vávrovicích	OP 9-1	0,75 ha	
A.10.	Základní škola na ul. Novosvětské ve Vávrovicích	OP 9-1	1,50 ha	
A.11.	Kulturně-společenské zařízení na ul. Novosvětské ve Vávrovicích.	OP 9-1	0,75 ha	
A.12.	Základní škola na ulici Holasické v Kateřinkách.	OP 8-3	1,70 ha	
	
B. DOPRAVA	
	
B.1.	Severní obchvat města ( A‑B‑C‑D‑E) vč.jeho pokračování na hranice řešeného území.	HB 0-2, OP 9-2, OP 8-2, OP 8-3, OP 7-3	9,50 km + 0,80 km	
B.2.	Přeložka silnice III/01130 ( propojení U dráhy – Palhanecká ) včetně malé okružní křižovatky silnic I/11 a I/57 ( Krnovská – Bruntálská – Palhanecká – Přemyslovců ), součástí bude i úprava točny Tbusu MHD v Jaktaři s výhledovým vymístěním mezi Krnovskou a Bruntálskou.	OP 9-2, OP 9-3	1,40 km + 0,20 km	
B.3.	Přeložka I/46 (obchvat Pustých Jakartic).	OP 7-2	1,35 km	
B.4.	Úprava ul. Rybářská ‑ U náhonu.	OP 9-3, OP 8-3	0,65 km	
B.5.	Úprava křižovatky Mostní ‑ Rybářská a propojení ul.Mostní a Bochenkovy.	OP 9-3, OP 8-3	0,30 km	
B.6.	Propojení ulic U hliníku a Husovy.	OP 9-3	0,65 km	
B.7.	Propojení ulic Těšínské a Hlučínské ( úsek E‑F) vč. spojky S1 ( M‑N )	OP 7-3, OP 7-4	2,50 km	
B.8.	Úsek silnice O – P – R  ( přeložka silnice II/461 – jižní okruh Kylešovic ).	OP 7-5, OP 8-5, OP 9-5	3,70 km	
B.9.	Směrové úpravy komunikace II/464 ( ul.Bílovecká ) v úseku mezi křižovatkami Bílovecká ‑ Gudrichova a Bílovecká ‑ Hlavní vč. Křižovatek a směrové úpravy ul.Bílovecké v úseku křižovatky ul.Hlavní a J.Davida.	OP 8-4, OP  8-5	1,00 km	
B.10.	Směrové úpravy komunikace II/461 ( ul.Hlavní ) v prostoru křižovatky ul.J.Davida.	OP 8-4	0,25 km	
B.11.	Úpravy v komunikaci I/11 v rozsahu k.ú. Komárov dle zpracované dopravně urbanistické studie z roku 1995.	OP 7-5, OP 6-5	2,60 km	
B.12.	Diagonální propojení silnice III/05710 a III/0579 ( ul.Jantarova a Obecní ) ve Vávrovicích.	OP 9-1	0,25 km	
B.13.	Přímé propojení trati ČD Opava západní nádraží ‑Ostrava ( k.ú. Opava ‑ předměstí a Kylešovice ).	OP 8-4	0,80 km	
B.14.	Trasy dálkových , regionálních a významných místních cyklistických stezek a jejich vybavení	HB 0-1, OP 9-1, OP 9-2, OP 9-3, OP 9-4, OP 8-1, OP 8-2, OP 8-3, OP 8-4, OP 8-5, OP 8-6, OP 7-2, OP 7-3, OP 7-4, OP 7-5, OP 7-6, OP 6-5	*	
B.15.	Velkokapacitní garáže včetně příjezdu k nim ( viz výkres dopravy ).	OP 9-3, OP 8-3, OP 8-4	*	
B.16.	Chodník v Komárově u Opavy – spojnice Fibichova - Ostravská.	OP 6-5	60 m	
B.17.	Chodník v Kylešovicích – spojnice ul. Lužické a Hlavní.	OP 8-5	470 m	
B.18.	Vozovna MHD v Kylešovicích.	OP 8-4	2,50 ha	
B.19.	Parkoviště ulice Rolnická, jižně od Stříbrného jezera.	OP 9-3, OP 8-3	*	
B.20.	Velkokapacitní garáže v lokalitě Kateřinky – Rolnická – Kolárova 	OP 8-3	*	
	
U všech dopravních staveb jsou za veřejně prospěšné stavby považovány rovněž investice vyvolané těmito stavbami – tzn. přeložky inženýrských sítí a místních či účelových komunikací, které bude nutno v rámci stavby silnice výškově či směrově upravit.	
	
C. ÚSES , PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ – veřejně prospěšná opatření	
	
C.	Veškeré plochy nutné pro založení a doplnění souvislých ploch ÚSES.	HB 0-2, OP 9-1, OP 9-2, OP 9-3, OP 9-4, OP 9-5,
OP 8-1, OP 8-2,
OP 8-3, OP 8-4, OP 8-5, OP 8-6, OP 7-1, OP 7-2, OP 7-3, OP 7-4, OP 7-5, OP 6-4, OP 6-5	*	
	
D. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	
	
Odvádění dešťových a splaškových vod	
D.1.	Kanalizační soustava Olomoucká / Nový Jaktař			
D.1.a)	trubní dešťový svod k a přes areál psychiatrie a Olomouckou	OP 9-3, OP 9-4	1,50 km	
D.1.b)	otevřený svod do Otického příkopu	OP 9-4	1,00 km	
D.1.c)	trubní sběrač po Sluneční – Rybové – Sokolovské – Dukelské – Horovo nám. - přes Olomouckou do Gogolové	OP 9-3, OP 9-4	1,50 km	
D.1.d)	trubní svod do Jaktarky	OP 9-3	0,50 km	       Olomouckou do Gogolové	
D.1.e)	trubní svody dešťů a splašků v trase prodloužené Jasmínové – pod tratí ČD –   po ulici Staré – Boční – do Jaktarky (deště) a přes Krnovskou do sběrače “B“ (splašky)	OP 9-3	2,10 km	
D.2.	Dešťový svod z oblasti Olomoucká – EMAS, podél silnice do Otic a do Otického  příkopu.	OP 9-4	1,80 km	
D.3.	Dešťový sběrač z oblasti Žižkova, s vazbou na sběrač “B“ a se zaústěním do řeky Opavy.	OP 9-3	1,35 km	
D.4.	Dešťový sběrač v Palhanci – podél a přes trať ČD – kolem Mrazíren – přes Vávrovickou – přes stávající rodinnou zástavbu u Vodárenské až do řeky Opavy a se splaškovým sběračem v souběhu horní trati.	OP 9-2	3,40 km	
D.5.	Svod balastních vod v Kateřinkách – přes Ratibořskou – Hlučínskou – do Kateřinského potoka.	OP 8-3	3,10 km	
D.6.	Kanalizační výtlak z Malých Hoštic – podél a s přemostěním řeky Opavy do ÚČOV , včetně přečerpací stanice a splaškových svodů pod obcí.	OP 7-4, OP 8-4	1,60 km	
D.7.	Splaškový (pod)tlakový řad v Komárově, včetně přečerpací stanice a výtlaku podél Těšínské -–přes řeku Opavu ( s využitím mostní konstrukce) a dále po Těšínské až do ÚCOV.	OP 6-5, OP 7-5, OP 7-4, OP 8-4	4,00 km	
D.8.	Lokální ČOV v Komárovských Chaloupkách, s příjezdem, splaškovým přívodem a s úpravou dna potoka Hoštata.	OP 7-7	Nespecifikováno	
D.9.	Splaškový výtlak z Vávrovic do Palhanecké stokové soustavy.	OP 9-1, OP 9-2	4,00 km	
	
Zásobování pitnou vodou	
D.10.	Propojení Jaktařského řadu DN 400 s Kateřinským řadem DN 500 v trase Nákladní –               Rybářská – Sadová – Žižkova, včetně jeho propojení na Krnovskou,  v trase Jaselská.	OP 9-3, OP 8-3	2,50 km	
D.11.	Zásobovací řad podnikatelských aktivit v Kylešovicích – východ, v trase ulice  Osvobození –     podjezd pod tratí ČD – podél Moravice – na Těšínskou a k Technickým           službám.	OP 8-4, OP 7-4	2,10 km	
D.12.	Zásobovací řad podnikatelských aktivit v Jaktaři – Palhanci – Vávrovicích, v trase ul.                Přemyslovců – přes Bruntálskou – podél a přes Krnovskou – do Vávrovic.	OP, 9-1, OP 9-2, OP 9-3	3,00 km	
D.13.	Přeložka zásobovacího řadu DN 400, ve spojení s výstavbou RD Olomoucká – U  nemocnice.	OP 9-3	3,40 km	
	
Vodovodní a kanalizační soustavy	
D.14.	Pro plánované plochy rodinné zástavby, občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit trubní sítě, přípojky, objekty (šachty, jímky, vpustě, prostupy, čerpací stanice aj.), včetně potřebných provozních prostorů, příjezdů a zpřístupnění pro vlastní výstavbu a následnou údržbu s aktuální specifikací v rámci projektů zón.			
D.14.a)	Lokalita Jaktař - Okruhy	OP 9-3	*	
D.14.b)	Lokalita Opava-Předměstí – Jaktař - Žižkova	OP 9-3	*	
D.14.c)	Lokalita  Kateřinky – Wolkerova	OP 9-3, OP 8-3	*	
D.14.d)	Lokalita  Kateřinky – Pekařská – U dráhy	OP 8-3	*	
D.14.e)	Lokalita Kateřinky – Za humny	OP 8-3	*	
D.14.f)	Lokalita Kateřinky – Na bahně - Holasická	OP 8-3, OP 8-4, OP 7-3	*	
D.14.g)	Lokalita Jaktař – U pevnůstky	OP 9-3	*	
D.14.h)	Lokalita Jaktař - Přemyslovců	OP 9-3	*	
D.14.i)	Lokalita Jaktař – Písková	OP 9-3	*	
D.14.j)	Lokalita Jaktař - Hranička	OP 9-3	*	
D.14.k)	Lokalita  Jaktař – Sluneční	OP 9-3	*	
D.14.l)	Lokalita Opava – Předměstí – Olomoucká - Englišova	OP 9-3	*	
D.14.m)	Lokalita Kylešovice – Wintrova - Slovenská	OP 8-4	*	
D.14.n)	Lokalita Kylešovice - Budišovská	OP 8-4	*	
D.14.o)	Lokalita Kylešovice – Staˇnkova – Na pomezí	OP 8-4, OP 8-5	*	
D.14.p)	Lokalita Kylešovice – Vrbova – Ke koupališti	OP 8-5	*	
D.14.r)	Lokalita Kylešovice – Joži Davida - Lužická	OP 8-5	*	
D.14.s)	Lokalita Kylešovice – Na Pomezí - Osvobození	OP 8-4	*	
D.14.t)	Lokalita Opava - Předměstí – Na dolní hrázi	OP 8-4	*	
D.14.u)	Lokalita Kylešovice - Hlavní	OP 8-4	*	
D.14.v)	Lokalita Kylešovice – Hlavní – Joži Davida	OP 8-5	*	
D.14.w)	Lokalita Kylešovice - Prachovník	OP 8-5	*	
D.14.x)	Lokalita Vávrovice – Novosvětská – K celnici	OP 9-1	*	
D.14.y)	Lokalita Vávrovice – Novosvětská – Obecní	OP 9-1	*	
D.14.z)	Lokalita Komárov u Opavy – Ostravská – U černého mlýna	OP 7-5	*	
D.14.aa)	Lokalita Komárov u Opavy – Fibichová	OP 6-5	*	
D.14.bb)	Lokalita Komárov u Opavy – Kravařovská	OP 6-5	*	
D.14.cc)	Lokalita Malé Hoštice – Opavská - Horní	OP 7-3	*	
D.14.dd)	Lokalita Malé Hoštice – Cihelní	OP 7-3	*	
D.14.ee)	Lokalita Malé Hoštice – Sportovní I.	OP 7-3, 7-4	*	
D.14.ff)	Lokalita Malé Hoštice – Na pastrníku	OP 7-4	*	
D.14.gg)	Lokalita Malé Hoštice – Sportovní II.	OP 7-4	*	
	
Úpravy vodních toků a nádrží	
D.15.	Poldr na Otickém příkopu před Horní hrází.	OP 9-4, OP 9-5, OP 8-4, OP 8-5	nespecifikováno	
D.16.	Úprava koryta – zkapacitnění Otického příkopu po Horní hráz a v celém průtahu Kylešovicemi až do Moravice, včetně alternativního zkapacitnění (souběžný sběrač).	OP 8-4, OP 7-4	5,20 km	
D.17.	V rámci popovodňových aktivit:			
D.17.a)	úpravy na tocích ve správě Povodí Odry	HB 0-0, HB 0-1, OP 9-1, OP 9-2, OP 9-3, OP 9-5, OP 8-3, OP 8-4, OP 8-5, OP 7-4, OP 7-5, OP 6-4, OP 6-5	nespecifikováno	
D.17.b)	odlehčovací příkop mezi polderem na Otickém příkopu a řekou Moravicí	OP 8-4, OP 8-5	1,50 km	
D.17.c)	zemní val mezi řekou Moravicí a ul. J. Davida a Hlavní	OP 8-4, OP 8-5	nespecifikováno	
D.17.d)	zemní val jihovýchodně od místa napojení Kateřinského potoka a řeky Opavy	OP 8-4, OP 8-3	nespecifikováno	
D.17.e)	propustky u žel. mostu u Malých Hoštic	OP 7-4	nespecifikováno	
D.18.	Úprava koryta Jaktarky v rozsahu  od horní části Jaktaře po ul. Krnovská.	OP 9-3	0,50 km	
D.19.	Odvodňovací příkop v ul. Za humny v Kateřinkách.	OP 8-3	0,45 km	
	
E. ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM	
	
E.1.	Přeložka VTL plynovodu DN 200 PN 40 ( Kylešovice jih)	OP 8-4, OP 8-5, OP 7-5	4,30 km	
E.2.	Regulační stanice Kylešovice jih	OP 8-5	*	
E.3.	STL plynovody : RS Kylešovice jih ‑ RS U hřiště	OP 8-4	*	
E.4.	STL propoj na ul.Žižkova	OP 9-3	1,00 km	
E.5.	STL propoj ul.Krnovská ‑ ul.Vančurova s vazbou na plynofikace Jaktaře	OP 9-3	4,30 km	
E.6.	Regulační stanice Kateřinky sever.	OP 8-2	*	
E.7.	Odbočka VTL z Komárova do Raduně.	OP 7-5	0,50 km	
	
F. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ	
	
F.1.	Výstavba transformační stanice 110/22 kV v Jaktaři	HB 0-3	*	
F.2.	Výstavba a rekonstrukce venkovních vedení VVN 110 kV a VN 22 kV	HB 0-1, HB 0-2, HB 0-3, HB 0-4, OP 9-2, OP  9-3, OP 9-4, OP 9-5, OP 8-2, OP 8-3, OP 8-4, OP 8-5,  OP 7-3, OP 7-5	* nespecifikováno	
F.3.	Výstavba distribučních trafostanic v centru i na periferních oblastech města, vč. rozšíření sítě 22 kV, příp. jejich přeložek a rekonstrukcí.	HB 0-1, OP 9-1, OP 8-4, OP 7-4	*	
F.4.	Kabelová vedení VN 22 kV a NN 0,4 kV pro distribuční zásobování el.energií pro rozvoj el.vytápění a novou zástavbu	OP 9-2, OP 9-3, OP 9-4, OP 8-3, OP 8-4, OP 8-5, OP 7-3, OP 7-4	*	
F.5.	Rekonstrukce dožívajících sítí a zařízení vn i nn včetně trafostanic.		*	
	
G. TELEKOMUNIKACE	
	
G.1.	Výstavba a rekonstrukce kabelových vedení místní i dálkové telekomunikační sítě.		*	
G.2.	Stavby z oblasti dopravy ( světelné křižovatky ) a technické infrastruktury , které s výstavbou uvedených zařízení souvisí nebo které je nutno v předstihu realizovat.		*	
G.3.	MAN – Opava.		*	

•	Pozn.: Trasy jednotlivých inženýrských sítí a jejich délky v plochách navržených k zastavění budou specifikovány podrobnou dokumentací.

ASANAČNÍ ÚPRAVY:

Z navrhovaného řešení vyplynuly nároky na asanační úpravy u následujících lokalit (členěno dle jednotlivých bodů změny č. 2 úpn):

Bod č. 3 – Úprava trasy navrhované přeložky silnice III/4609 dle urbanistické studie Opava – Jaktař – U stodol (s vazbou na kruhový objezd Jaktař).
Stavby na  pozemcích zasažených navrhovanou úpravou komunikace se navrhují k asanaci.

Bod č. 17 – Převedení p.č. 164, 165 a 166 k.ú. Komárov u Opavy z funkční plochy rodinné zástavby do funkční plochy železniční dopravy z důvodu výstavby podjezdu.
Stavby na uvedených pozemcích se navrhují k asanaci.

Bod č. 22 – Převedení p.č. 635 a 636 k.ú. Komárov u Opavy z funkční plochy rodinné zástavby do funkční plochy  dopravy z důvodu úpravy a rozšíření křižovatky ulic Podvihovská a Dlouhá.
Stavby na uvedených pozemcích se navrhují k asanaci.

Bod č. 24 – Úprava směrování komunikace ul. Joži Davida dle zpracované urbanistické studie Opava – Kylešovice, Hlavní – Joži Davida – Bílovecká.
Stavba na  pozemcích zasažených navrhovanou úpravou komunikace se navrhuje k asanaci.